FLASH 16M {
	SI_DESC@0x0 0x1000
	IFWI@0x1000 0x2ff000
	FMAP@0x300000 0x800
	COREBOOT(CBFS)@0x300800 0xb9d800
	UNIFIED_MRC_CACHE@0xe9e000 0x21000 {
		RECOVERY_MRC_CACHE@0x0 0x10000
		RW_MRC_CACHE@0x10000 0x10000
		RW_VAR_MRC_CACHE@0x20000 0x1000
	}
	BIOS_UNUSABLE@0xebf000 0x40000
	DEVICE_EXTENSION@0xeff000 0x100000
	UNUSED_HOLE@0xfff000 0x1000
}
